**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование требований** | **Содержание технического задания** |
| 1 | Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства). | Многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой. |
| 2 | код ТН ВЭД | 8427201900 |
| 3 | Цель приобретения товаров | Для безопасного проведения монтажных и ремонтных работ трубопровода, оборка кровли и доставка сыпучих материалов  |
| 4 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | Реализация инвестиционного проекта:«Отработка нижних горизонтов горнорудного комплекса на базе месторождений Зармитанской золоторудной зоны (до гор. 0,0 м)»» - 2ед.  |
| 5 | страхование товаров | Не требуется  |
| 6 | необходимые технические характеристики товаров |

|  |  |
| --- | --- |
| Сечение горной выработки (габариты ширина х высота), м | 3 м x 3 м |
| Габаритные размеры погрузчика в транспортном положении в пределах: мм, не более | Длина 7000; Высота 2300;Ширина 2100.  |
| Полезная нагрузка стрелы, кг | не менее 2600  |
| Угол поворота стрелы, ° | не менее +/- 90° |
| Ход выдвижения телескопической стрелы, мм. | не менее 1200 мм |
| Тип охлаждения ДВС | Водяной (Жидкостный)  |

 |
| 7 | требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой необходимо поставить в адрес Заказчика с обшивкой кабины фанерными листами, защищающими её от повреждений во время транспортировки и перегрузки, и не подлежащими возврату. |
| 8 | требования к маркировке | Маркировка должна быть на русском языке и содержать указание на номер контракта, наименование, количество, грузоотправителя, грузополучателя, вес брутто и нетто |
| 9 | указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки | Поставляемый Товар должен быть новым не ранее 2020 года выпуска (не бывшим в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  |
| 10 | требования по комплектации | Базисная комплектация: корзина для персонала, ковш (размер не менее 1м3,) погрузочные вилы.  |
| 11 | требования к обслуживанию и эксплуатации товара | Эксплуатация многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой должна обеспечиваться при соблюдении требований инструкции по эксплуатации техники и в соответствии с требованиями руководства по эксплуатацию. |
| 12 | Требования к условиям эксплуатации товара | многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой по своему качеству должен соответствовать климатическому исполнению У-1 и стандартным условиям производителя и эксплуатируется в подземных (шахтных) условиях при температурном диапазоне окружающего воздуха от -25 °C до +50°C согласно ГОСТ 15150 или другим аналогичным международным стандартам. |
| 13 | требования к расходам на эксплуатацию товара | Эксплуатация многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой должна обеспечиваться при использовании дизельного топлива соответствующего техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (UzTR.931-028:2017) ПКМ РУз. от 21 ноября 2017 года № 931. |
| 14 | требование на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования | многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой должен соответствовать подземным условиям эксплуатации и требованиям «Технических регламентов Республики Узбекистан» при необходимости и другим нормативным документам, действующим на территории Республики Узбекистан. |
| 15 | требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок; | Количество – 2 ед., Срок поставки не более 200 дней с момента выставления аккредитива или предоплаты. Поставка Продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом. Железнодорожная накладная оформляется, до станции назначения:- DAP ж/д ст. станция Нурбулок (код станции 728204) или ж/д станция Улугбек (код станции 727902) – АО «Узбекистон Темир Йуллари», DAP г. Нурабад, Самаркандская область, республика Узбекистан согласно INCOTERMS 2010. – грузополучатель Южное Рудоуправление государственного предприятие «Навоийский ГМК». |
| 16 | требования к шефмонтажу | Нет требований.  |
| 17 | требования к пусконаладочным работам | Необходимы пусконаладочные работы и запуск в работу. |
| 18 | требования к обучению персонала | Необходимо обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала основным приемам эксплуатации и обслуживания оборудования на территории покупателя. |
| 19 | передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов | Продавец при поставке продукции передает Заказчику следующую техническую и товаросопроводительную документацию: • дубликат железнодорожной накладной;• оригинал инвойса (счет-фактуру);• оригинал сертификата происхождения, оригинал сертификата качества, выданного производителем;• упаковочный лист с указанием: наименования и вес товара, количество мест и вид упаковки, а также код ТНВЭД. технический паспорт или другой документ на многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой, выданный производителем, подтверждающий дату изготовления поставляемого товара и включающий в себя сведения, о комплектации продукции, включая ЗИП;А также Поставщик должен не позднее 20 дней с момента прибытия товара представить Заказчику оригинал сертификата соответствия, либо копию, заверенную оригинальной печатью производителя (заявителя) или органа выдавшего сертификат;необходимая техническая документация эксплуатации, обслуживания, сборочные чертежи всех основных узлов, перечень и периодичность регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования: - информация о производителях, наименованиях и моделях комплектующих узлов и деталях;- информация по устранению неисправностей с многофункциональный погрузчик поворотный с телескопической стрелой. Документация должна быть на русском языке в 2-х экземплярах на бумажном и в одном экземпляре на электронном носителе паспорт, инструкция по эксплуатации, чертежи узлов и деталей, каталог зап. частей на русском языке;  В целях безаварийной работы требуется комплект ЗИП согласно НТД завода изготовителя на гарантийный срок эксплуатации оборудования.  |
| 20 | требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Гарантийный период эксплуатации товара составляет не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 21 | требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара | Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |
| 22 | требования к году производства/выпуску товара. | Год выпуска не ранее 2020 года. |
| 23 | другие требования | Не требуется  |