|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукции** | Поршневой компрессор для пропан-бутана |
| **Тип**  | Четырех цилиндровый |
| **Производительность**  | 60м3/час |
| **Температура всасывания**  | 20-40 ℃ |
| **Давление всасывания**  | 16 бар |
| **Давление нагнетания**  | 24 бар |
| **Мощность**  | 11кВт (IP55) |
| **Температура нагнетания**  | ≤110 ℃ |
| **Мотор взрывозащищенный и****уровень защиты**  | IP55 / dIIBT4 / класс B повышение температуры / изоляция класс F |
| **Диаметр поршня**  | 101,6 мм |
| **Ход поршня**  | 76,2 мм |
| **Скорость**  | 825об / мин |
| **Комплектность компрессора:**1. Бустерный компрессор 1 компл.2. впускной и выпускной клапан и пружина 1 комплект3. Взрывобезопасный двигатель 1 комплект4. Нижняя рама 1 комплект5. Местный дисплей и контрольно-измерительный прибор 1 комплект |

**Приложение №1**